GPS엔진 규 격 서

1. 품    명 : GPS 엔진

2. 수    량 : 2식

3. 일반사항

○ GPS엔진은 최신 버전으로 납품하여야  한다.

○ 제품의 납품은 계약일로부터 5주 이내로 한다.

○ 납품 및 설치지원을 하여야 한다.

○ 무상 유지보수 기간은 검수일로부터 1년으로 한다.

4. 규격서

규 격	수 량	비 고
2주파 GPS엔진	1 set	2주파 안테나 포함
1주파 GPS엔진	1 set	1주파 안테나 포함

가. 2주파 GPS엔진

○ GPS OEM Board

- L1, L2 주파 수신이 가능한 20채널 이상의 위성신호 수신이 가능한 수신기이어야 한다(GPS L1 C/A code, L2 P(Y) code, GPS L1/L2 Carrier Phase code).

- Static, Kinematic, RTK(Real Time Kinematic) 방법으로 관측이 가능하도록 모드를 지원하여야 한다.

- RTK측량시 수평(20㎜ + 2ppm), 연직(20㎜ + 2ppm)이상의 정확도를 가져야 한다.

- RTK측량시 수신기의 출력은 20Hz이상이어야 한다.

- GPS OEM Board는 다른 장비와 연결할 수 있는 포트(Serial Port, LV-TTL, USB, CAN Bus)등 제공하여야 한다.

- RS-232(UART)를 2개 이상을 지원하여야 한다.

- 제공하는 보드는 Multipath 제거 기능을 포함하고 있어야 한다.

- -40℃ ~ +75℃ 이상의 환경에서 정상 작동되어야 한다.

○ 2주파 GPS 안테나

- 납품하는 GPS OEM Board와 연결이 되고, L1, L2 주파 수신이 가능한 2주파 및 Kinematic과 GPS+GLONASS 안테나를 제공하여야 한다.

- GPS OEM Board와 연결할 수 있는 TNC 케이블을 포함하여야 한다.

- 제공하는 보드는 Multipath 제거 기능을 포함하고 있어야 한다.

- L1과 L2 신호에 대한 똑 같은 위치 점에 위치한 Phase 센터를 갖추고 높은 정밀도의 용도에 적합해야 한다.

나. 1주파 GPS엔진

○ 1주파 GPS OEM Board

- L1 주파 수신이 가능한 10채널 이상의 위성신호 수신이 가능한 수신기이어야 한다.

- DGPS 측량을 지원하며, 오차가 1m이내이어야 한다.

- RS-232(UART)를 2개 이상 지원하여야 한다.

- -30℃ ~ +75℃ 이상의 환경에서 정상 작동되어야 한다.

○ 1주파 GPS 안테나

- 납품하는 GPS OEM Board와 연결이 되고, L1 주파 수신이 가능한 1주파 및 Kinematic과 GPS+GLONASS 안테나를 제공하여야 한다.

- 제공하는 보드는 Multipath 제거 기능을 포함하고 있어야 한다.

- GPS OEM Board와 연결할 수 있는 TNC 케이블을 포함하여야 한다.