고  시(안)

국토지리정보원 고시 제2008 - 259호

측량법 제21조 제1항, 시행령 제2조의6 및 지적법 제44조 제2항의 규정에 의하여 위성측지기준점 측량성과를 다음과 같이 갱신 고시하고자 합니다.

- 다     음 -

1. 고시사유

가. 정부조직개편으로 국토지리정보원과 구)행정자치부의 위성측지기준점 통합(기준점 2점 이전)에 따라 측량성과 변경고시

2. 측량기준 (측량법 제5조에 의한 세계측지계)

가. 좌표계 : ITRF2000

나. 타원체 : GRS80

3. 측량의 종류 : 국가기본측량

4. 측량표의 수량 : 위성측지기준점 44점

5. 측량의 정확도

가. 평면(PHASE CENTER) : 1 PPM × ΣD mm 이하,  D는 사거리(km)

6. 측량성과 사용 및 제공

가. 위성측지기준점(1등기준점)은 기본측량, 공공측량, 일반측량, 지적측량 및 실시간정밀GPS측량서비스를 위한 기준점으로 사용

나. 위성측지기준점의 관측 자료는 홈페이지(http://gps.ngii.go.kr)를 통하여 사용할 수 있음.

6. 측량성과보관장소 : 국토지리정보원

7. 측량성과내역 : 붙임참조

8. 기타사항 : 금속표 및 GPS 안테나의 표고는 홈페이지 게제

2008.  4.  21.

국토지리정보원장

측량성과내역

번호	기준점 명 칭	ITRF2000 (m)	GRS80타원체			표고 (m) H1 : ARP H2 : 금속표		소재지
			위 도 (도-분-초) 경 도 (도-분-초) 타원체고 (m)	평면직각좌표 (m)	투영원점
1	SUWN (수원)	X=-3062023.544 Y= 4055449.045 Z= 3841819.210	위도= 37-16-31.8529 경도=127-03-15.2638 타원체고= 83.816	X=-80408.983 Y= 4810.512	중부	H1= H2=	60.114 58.544	국토지리정보원 구내
2	KANR (강릉)	X=-3167833.726 Y= 3930397.144 Z= 3885411.916	위도= 37-46-15.3390 경도=128-52-05.6200 타원체고= 57.053	X=-25417.566 Y=-11609.790	동부	H1= H2=	30.206 25.149	강릉대학교
3	GOCH (거창)	X=-3189851.518 Y= 4091157.902 Z= 3698444.812	위도= 35-40-04.4443 경도=127-56-35.9910 타원체고= 217.233	X=-258393.684 Y= 85410.606	중부	H1= H2=	189.543 184.587	중부거창 남하면 사무소
4	GSAN (괴산)	X=-3132489.245 Y= 4040303.999 Z= 3801190.131	위도= 36-48-58.1958 경도=127-47-12.4424 타원체고= 183.169	X=-131099.392 Y= 70202.321	중부	H1= H2=	157.142 152.170	괴산군청
5	KUNW (군위)	X=-3211712.100 Y= 4026954.310 Z= 3749223.333	위도= 36-14-00.5259 경도=128-34-27.2616 타원체고= 174.966	X=-195964.143 Y= -38274.785	동부	H1= H2=	146.458 141.592	군위군 정수장
6	KIMC (김천)	X=-3185109.943 Y=4055952.069 Z=3740570.835	위도= 36-08-14.6340 경도=128-08-32.2510 타원체고= 94.688	X=-206368.811 Y= -77200.638	동부	H1= H2=	67.253 62.355	김천시 환경 사업소
7	NAMW (남원)	X=-3160210.835 Y= 4133956.357 Z= 3676318.041	위도= 35-25-22.9673 경도=127-23-46.2244 타원체고= 179.851	X=-285898.360 Y= 35978.920	중부	H1= H2	153.465 148.617	남원시 배수장
8	NONS (논산)	X=-3108784.989 Y= 4110681.184 Z= 3744932.161	위도= 36-11-10.9354 경도=127-05-56.8471 타원체고= 50.691	X=-201270.939 Y= 8916.328	중부	H1= H2=	26.088 21.227	논산시청
9	TEGN (대구)	X=-3241051.556 Y= 4030771.756 Z= 3719838.486	위도= 35-54-22.7033 경도=128-48-07.0818 타원체고= 106.386	X=-232333.290 Y= -17876.479	동부	H1= H2=	77.165 72.109	경일대학교
10	DOND (동두천)	X=-3036946.692 Y= 4021287.692 Z= 3896957.515	위도= 37-54-07.3899 경도=127-03-38.6631 타원체고= 140.463	X=-10869.969 Y= 5342.010	중부	H1= H2=	117.058 112.166	동두천 기상대
11	MUJU (무주)	X=-3156360.166 Y= 4089577.267 Z= 3728622.149	위도= 36-00-11.8370 경도=127-39-40.2278 타원체고= 230.199	X=-221388.319 Y= 59611.859	중부	H1= H2=	203.587 198.700	무주 공설운동장

번호	기준점 명 칭	ITRF2000 (m)	GRS80타원체			표고 (m) H1 : ARP H2 : 금속표		소재지
			위 도 (도-분-초) 경 도 (도-분-초) 타원체고 (m)	평면직각좌표 (m)	투영원점
12	PUSN (부산)	X=-3287592.165 Y= 4049012.122 Z= 3659188.017	위도= 35-14-02.1759 경도=129-04-29.4402 타원체고= 158.669	X=-306948.860 Y= 6812.916	동부	H1= H2=	129.103 124.207	부산대학교
13	SNJU (상주)	X=-3175473.079 Y= 4043362.930 Z= 3762213.594	위도= 36-22-44.9921 경도=128-08-40.1171 타원체고= 111.587	X=-179542.349 Y= -76767.026	동부	H1= H2=	84.205 79.120	상주대학교
14	SEOS (서산)	X=-3042060.369 Y= 4111978.757 Z= 3797578.729	위도= 36-46-35.0729 경도=126-29-39.1286 타원체고= 52.268	X=-135680.839 Y= -45153.541	중부	H1= H2=	29.752 24.896	서산기상대
15	SOUL (서울)	X=-3049402.747 Y= 4035000.351 Z= 3873010.167	위도= 37-37-46.8973 경도=127-04-47.0067 타원체고= 59.109	X=-41098.410 Y= 7037.426	중부	H1= H2=	35.600 30.773	서울산업 대학교
16	SONC (순천)	X=-3184745.240 Y= 4152521.078 Z= 3634027.011	위도= 34-57-26.9357 경도=127-29-10.0853 타원체고= 43.624	X=-337514.128 Y= 44401.484	중부	H1= H2=	16.596 11.809	순천 시립도서관
17	YANP (양평)	X=-3086544.304 Y= 4021645.598 Z= 3857572.651	위도= 37-27-15.0809 경도=127-30-20.2423 타원체고= 71.544	X=-60460.223 Y= 44737.379	중부	H1= H2=	46.717 41.863	양평군 정수장
18	YONK (영광)	X=-3101848.787 Y= 4189388.809 Z= 3663198.957	위도= 35-16-42.9015 경도=126-30-59.2950 타원체고= 99.994	X=-301890.957 Y= -43990.544	중부	H1= H2=	76.211 71.323	영광 군립도서관
19	YOWL (영월)	X=-3164686.923 Y=3984004.124 Z=3833703.945	위도=37-10-57.0659 경도=128-27-42.5269 타원체고=253.586	X= -90595.630 Y= -47790.367	동부	H1= H2=	225.794 220.951	영월군청
20	YECH (예천)	X=-3185564.069 Y= 4012511.021 Z= 3786513.627	위도= 36-39-05.2524 경도=128-26-46.8145 타원체고= 136.691	X=-149523.375 Y= -49506.689	동부	H1 H2	108.779 103.844	예천군 문화회관
21	WULJ (울진)	X=-3238396.150 Y= 3940665.402 Z= 3816730.567	위도= 36-59-31.1150 경도=129-24-46.7825 타원체고= 80.742	X=-111797.757 Y= 36765.340	동부	H1= H2=	52.062 47.238	울진기상대
22	WNJU (원주)	X=-3122341.161 Y= 4004030.665 Z= 3847323.755	위도= 37-20-13.9453 경도=127-56-49.5177 타원체고= 180.215	X=-73142.803 Y=83929.192	중부	H1= H2=	154.184 149.527	원주기상대

번호	기준점 명 칭	ITRF2000 (m)	GRS80타원체			표고 (m) H1 : ARP H2 : 금속표		소재지
			위 도 (도-분-초) 경 도 (도-분-초) 타원체고 (m)	평면직각좌표 (m)	투영원점
23	INJE (인제)	X=-3107269.629 Y= 3952779.711 Z= 3911675.648	위도= 38-04-10.0690 경도=128-10-14.8590 타원체고= 257.517	X= 8034.940 Y=-72763.052	동부	H1= H2=	231.018 226.145	인제군청
24	INCH (인천)	X=-3030123.318 Y= 4067231.021 Z= 3854557.450	위도= 37-25-11.4884 경도=126-41-11.1793 타원체고= 88.464	X=-64344.399 Y=-27756.440	중부	H1= H2=	65.782 60.894	연수 배수지공원
25	JAHG (장흥)	X=-3152833.454 Y= 4199245.422 Z= 3608372.389	위도= 34-40-31.2562 경도=126-53-58.4548 타원체고= 116.774	X=-368916.539 Y= -9204.065	중부	H1= H2=	91.350 86.539	장흥 남산공원
26	JUNJ (전주)	X=-3124886.932 Y= 4126580.536 Z= 3714170.158	위도= 35-50-36.4274 경도=127-08-06.4488 타원체고= 77.158	X=-239317.097 Y= 12207.375	중부	H1= H2=	52.087 47.001	전북대학교
27	JUNG (정읍)	X=-3121904.363 Y= 4146816.625 Z= 3694330.960	위도= 35-37-21.9592 경도=126-58-26.5018 타원체고= 141.401	X=-263811.179 Y= -2352.808	중부	H1= H2=	116.632 111.731	정읍수자원공사관리단
28	CHJU (제주)	X=-3168622.322 Y= 4277489.600 Z= 3501650.056	위도= 33-30-50.1362 경도=126-31-47.3512 타원체고=50.349	X=-497651.889 Y= -43683.537	중부	H1= H2=	25.031 20.025	제주기상청
29	JEJU (제주)	X=-3180358.038 Y= 4279381.154 Z= 3490098.817	위도= 33-23-05.0479 경도=126-37-08.6103 타원체고= 785.502	X=-512014.933 Y= -35445.007	중부	H1= H2=	759.462 754.557	성판악 휴계소
30	CHNG (창녕)	X=-3233224.293 Y=4067916.397 Z=3686212.119	위도=35-31-59.9203 경도=128-28-41.0163 타원체고=61.758	X=-273611.351 Y= -47335.946	동부	H1= H2=	33.013 28.088	창녕군 수질환경 사업소
31	CHEN (천안)	X=-3085225.276 Y= 4071232.739 Z= 3806614.247	위도= 36-52-40.8333 경도=127-09-18.9079 타원체고= 69.596	X=-124513.897 Y= 13841.308	중부	H1= H2=	45.434 40.517	천안시 경영개발 사업소
32	CHLW (철원)	X=-3050945.052 Y= 3988270.861 Z= 3920005.527	위도= 38-09-52.1376 경도=127-24-54.8786 타원체고= 308.779	X= 18338.737 Y= 36390.371	중부	H1= H2=	284.228 279.413	철원군 서면사무소
33	CHSG (청송)	X=-3237145.808 Y= 3989513.702 Z= 3767338.592	위도= 36-26-08.2623 경도=129-03-22.8454 타원체고= 250.057	X=-173615.218 Y= 5052.271	동부	H1= H2=	220.613 215.782	청송군청

번호	기준점 명 칭	ITRF2000 (m)	GRS80타원체			표고 (m) H1 : ARP H2 : 금속표		소재지
			위 도 (도-분-초) 경 도 (도-분-초) 타원체고 (m)	평면직각좌표 (m)	투영원점
34	CHYG (청양)	X=-3076700.347 Y= 4112486.547 Z= 3769348.650	위도= 36-27-32.0477 경도=126-48-05.3814 타원체고= 136.474	X=-171015.754 Y=- 17793.701	중부	H1= H2=	112.256 107.801	청양군청
35	CHCN (춘천)	X=-3083731.700 Y= 3988333.218 Z= 3894101.933	위도= 37-52-10.0306 경도=127-42-38.7651 타원체고= 140.869	X=-14251.972 Y=62539.415	중부	H1= H2=	115.674 110.743	춘천 시립도서관
36	TABK (태백)	X=-3201453.665 Y= 3956909.945 Z= 3832097.202	위도= 37-09-39.1277 경도=128-58-32.1694 타원체고= 763.237	X=-93133.682 Y= -2167.069	동부	H1= H2=	733.752 728.781	강원관광 대학
37	PAJU (파주)	X=-3020545.472 Y= 4046783.615 Z= 3883270.272	위도= 37-44-47.0635 경도=126-44-16.4327 타원체고= 73.532	X=-28115.029 Y=-23100.135	중부	H1= H2=	50.738 45.920	파주 교하중학교
38	HADG (하동)	X=-3192918.353 Y= 4129777.842 Z= 3652656.522	위도= 35-09-44.6996 경도=127-42-33.2433 타원체고= 76.614	X= -314655.965 Y= 64617.065	중부	H1= H2=	48.695 43.725	하동군 악양면 사무소
39	HONC (홍천)	X=-3124135.811 Y= 3970877.743 Z= 3880183.284	위도= 37-42-32.9798 경도=128-11-39.5688 타원체고= 372.202	X= -31975.768 Y= -71043.601	동부	H1= H2=	345.012 340.217	홍천군 서석면 상수도 정수장
40	CNJU (청주)	X=-3117076.205 Y= 4067949.797 Z= 3784300.502	위도= 36-37-36.8207 경도=127-27-40.4163 타원체고= 93.503	X=-152293.031 Y= 41254.415	중부	H1= H2=	68.217 63.044	충북대학교
41	JINJ (진주)	X=-3217002.759 Y= 4110225.654 Z= 3653650.430	위도= 35-10-23.1136 경도=128-02-58.8269 타원체고= 122.013	X=-313288.862 Y= -86571.776	동부	H1= H2=	94.233 89.482	진주상수도사업소
42	BOEN (보은)	X=-3141804.961 Y= 4060585.650 Z= 3772023.170	위도= 36-29-18.1259 경도=127-43-48.9591 타원체고= 212.353	X=-167516.290 Y= 65435.680	중부	H1= H2=	185.245 181.025	보은군청
43	WOLS (울산)	X=-3300601.001 Y= 4015928.369 Z= 3683580.209	위도= 35-30-14.2028 경도=129-24-57.6520 타원체고= 95.866	X=-276915.237 Y= 37743.001	동부	H1= H2=	66.110 61.438	울산광역시 동구청
44	KWNJ (광주)	X=-3134404.492 Y= 4173081.828 Z= 3654100.968	위도= 35-10-42.1514 경도=126-54-36.8516 타원체고= 71.616	X=-313112.068 Y= -8176.520	중부	H1= H2=	46.484 41.453	전남대학교